**一、项目概况**

1、项目名称：昌江大道绿化提升工程项目苗木采购

2、采购预算: 4974836.51 元（超出采购预算的为无效报价）

3、项目完成时间（服务期限）：签订合同后 90 天内完成

4、交货地点：采购人指定地点。

5、付款方式： 签订合同后支付 30%，根据进度情况支付到 85%，剩下 15%一年后支付完成

6、验收要求：由采购人组织有关人员按照采购要求及相关国家标准进行验收。

**二、项目采购清单及参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 苗木名称 | 主要参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 本地红花木棉 | 1.种类：本地红花木棉2.胸径：胸径Φ：10-12cm， 带有冠幅，3.杆高：320cm-350cm4.包种植及养护期 1 年 | 株 | 250 |
| 2 | 黄花凤玲 | 1. 种类：黄花凤玲
2. 胸径或干径：胸径Φ：

8-10cm，带有冠幅，3.杆高：320cm-350cm4.包种植及养护期 1 年 | 株 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 黄槐 | 1. 种类：黄槐
2. 胸径或干径：胸径Φ：

6-8cm，带有冠幅，3.杆高：250cm-280cm4.包种植及养护期 1 年 | 株 | 30 |
| 4 | 三角梅 | 1. 种类：三角梅
2. 冠丛高 H:60cm
3. 冠幅：50cm
4. 包种植及养护期 1 年
 | 株 | 12500 |
| 5 | 三角梅 | 1. 种类：三角梅
2. 冠丛高 H:100cm

3.冠幅：50-60cm4.包种植及养护期 1 年 | 株 | 400 |
| 6 | 三角梅 | 1.种类：三角梅2.冠丛高 H:160-180cm3.冠幅：60-70cm4.包种植及养护期 1 年 | 株 | 2300 |
| 7 | 造型三角梅 | 1. 种类：造型三角梅
2. 冠丛高 H:250cm

3.冠幅：100-150cm4.包种植及养护期 1 年 | 株 | 80 |
| 8 | 散尾葵 | 1. 种类：散尾葵
2. 冠丛高 H:200cm,长势丰满,

4.包种植及养护期 1 年 | 株 | 1500 |
| 9 | 青竹 | 1. 种类：青竹
2. 冠丛高 H:250cm

4.包种植及养护期 1 年 | 株 | 50 |
| 10 | 蒲葵 | 1. 种类：蒲葵
2. 冠丛高 H:50cm
 | 株 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.包种植及养护期 1 年 |  |  |
| 11 | 旅人蕉 | 1. 种类：旅人蕉
2. 冠丛高 H:250cm
3. 包种植及养护期 1 年
 | 株 | 20 |
| 12 | 苏铁 | 1. 种类：苏铁
2. 冠丛高 H:50-60cm
3. 包种植及养护期 1 年
 | 株 | 20 |
| 13 | 非洲茉莉球 | 1. 种类：非洲茉莉球
2. 冠丛高 H:60-70cm
3. 冠幅：50cm
4. 包种植及养护期 1 年
 | 株 | 40 |
| 14 | 红花继木球 | 1. 种类：红花继木球
2. 冠丛高 H:60-70cm
3. 冠幅：50cm
4. 包种植及养护期 1 年
 | 株 | 40 |
| 15 | 龙血树 | 1. 种类：龙血树
2. 冠丛高 H:120cm,至少三个以上分叉，
3. 包种植及养护期 1 年
 | 株 | 20 |
| 16 | 红桑 | 1.花卉种类：红桑2.株高：20-25cm1. 单位面积株数：25 株/m2
2. 包种植及养护期 1 年
 | m2 | 142.86 |
| 17 | 变叶木 | 1.花卉种类：变叶木2.株高：20-25cm1. 单位面积株数：25 株/m2
2. 包种植及养护期 1 年
 | m2 | 95.24 |
| 18 | 长春花 | 1.花卉种类：长春花 | m2 | 205.72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.株高：20-25cm1. 单位面积株数：25 株/m2
2. 包种植及养护期 1 年
 |  |  |
| 19 | 福建茶 | 1.花卉种类：福建茶2.株高：15-20cm1. 单位面积株数：36 株/m2
2. 包种植及养护期 1 年
 | m2 | 205.72 |
| 20 | 铺种草皮 | 1. 草皮种类：台湾草
2. 铺种方式：满铺
3. 养护期：1 年
 | m2 | 1000 |

**三、苗木质量等相关要求**

1. 养护期 1 年，养护期内苗木有枯萎死亡的将进行更换，更换期

限为接到甲方通知的 2 天内。

1. 苗木质量要求：苗木必须达到国家及海南省规定的标准，苗木生长正常，品种纯正优良，根系完整无破损，无病虫害，带泥团，实行捆绑，无机械损伤和脱水现象，包装符合国家规范。
2. 苗木报价为送至采购人指定地点的报价，报价须包含种苗费、种养费、装运费、税费、检疫费、种苗成活风险费、卸货费用等一切费用的总报价。
3. 苗木包装与运输要求：苗木在装车时，应根据苗木规格确定运输量，不能堆压过紧，堆放过高，装车后及时启运，并有防风、防晒、防发热、防雨淋措施。装卸应轻拿轻放，不得损伤种苗或造成散球。