# 用户需求书

1.项目名称：澄迈县金碧海岸产权式酒店违建房屋安全论证评估项目。

2.项目概况：对违法扩建的金碧海岸五星级产权式大酒店项目13-20层进行房屋安全检测鉴定论证。

3.项目地点：澄迈县老城镇。

4.交付时间：15日历天（自合同签订生效之日15日历天）。

5.交付地点：海南省澄迈县金江镇。

6.采购（服务）内容:对金碧海岸五星级产权式大酒店项目进行房屋安全检测鉴定、编制房屋安全检测鉴定报告，并组织专家对房屋安全检测鉴定报告进行论证，根据专家论证意见出正式房屋安全论证评估报告。

7.预算金额：￥980000.00元。

8.需求清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检测名称 | 每层检测构件数量 |
| 1 | 地下室二层 | 回弹法 | 20个柱 32个梁 |
| 钢筋扫描 | 20个柱、32个梁、20个板 |
| 截面尺寸 | 20个柱 32个梁 |
| 楼板厚度 | 20个板 |
| 2 | 地下室一层 | 回弹法 | 20个柱 32个梁 |
| 钢筋扫描 | 20个柱、32个梁、20个板 |
| 截面尺寸 | 20个柱 32个梁 |
| 楼板厚度 | 20个板 |
| 3 | 一至十二层 | 回弹法 | 192个柱 240个梁 |
| 钢筋扫描 | 192个柱、240个梁、192个板 |
| 截面尺寸 | 192个柱 240个梁 |
| 楼板厚度 | 192个板 |
| 4 | 十三至二十层 | 回弹法 | 64个柱 160个梁 |
| 钢筋扫描 | 64个柱、160个梁、64个板 |
| 截面尺寸 | 64个柱 160个梁 |
| 楼板厚度 | 64个板 |
| 5 | 主体 | 垂直度 | 2组 |
| 6 | 结构检测 其他现场费用 | 现场人工费 | 5天**×**4人**/**次 |
| 7 | 安全作业措施费 | 1项 |
| 8 | 本项目 | 鉴定费 | 1项 |