# 用户需求书

1. **项目名称：**2019年万宁市电力电网电缆沟建设工程（监理）。

**二、建设规模及内容：**

该项目拟建万城镇（万州大道）、万城镇 （万安大道）、北大镇主干道、山根镇主干道、长丰镇（牛漏）主干道、万城镇（北坡）主干道电缆管沟；本次新建10kv电缆管沟全长18756m，其中六线电缆排管（MPPɸ160）8565m，六线拖拉管（PEɸ160）9963m， 沿桥边穿6线（DN150x4）镀锌钢管228m；六线排管电力三通井53座，六线排管电力直线井243座，六线排管电缆中间头井57座，六线排管电缆转角井7座，六线排管电力四通井2座；破除恢复人盲行道6071m²，破除回复混泥土路面1461m²，绿化回复草皮1033m²。

**三、工期：**建设工期为120日历天，并与工程施工阶段（包括但不限于土建、设备采购、安装等）、联合调试运行、交工验收、竣工验收、工程移交及缺陷责任期同步。

**四、工程质量：合格**