**用户需求书**

**一、项目名称**

元门乡人民政府大院和各村委会办公场所安防监控

**二、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **元门乡人民政府大院和各村委会办公场所安防监控项目清单** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **单位：（元）** | |
| **序号** | **名称** | **推荐品牌** | **推荐型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| **一、系统前端产品** | | | | | | | | |
| 1 | 400万星光级枪机 | 海康威视 | DS-2CD3T26WD-I5 | 台 | 46 |  |  | 摄像头 |
| 2 | 400万全彩警戒枪机 | 海康威视 | DS-2CD3T27WDA2-L | 台 | 2 |  |  | 摄像头 |
| 3 | 500万星光级球机 | 海康威视 | DS-2DC7520IW-A | 台 | 7 |  |  | 摄像头 |
| **小计一** | | | | | | |  |  |
| **二、传输产品及辅料** | | | | | | | | |
| 1 | 超6类网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 米 | 8000 |  |  |  |
| 2 | 电源线 | 海康威视 | RVV2\*1.5 | 米 | 3500 |  |  |  |
| 3 | 工程光纤线 | 中宝 | GYXTW-4B | 米 | 2800 |  |  |  |
| 4 | 16口千兆汇聚网管交换机 | 海康威视 | DS-3E1516-E | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 10口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0510P-E | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 5口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0505P-E | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D201T/R-3E | 对 | 12 |  |  |  |
| 8 | 终端盒 | 国产 | 4口 | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 尾纤跳线耦合 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 | 配线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 7 |  |  |  |
| 11 | 弱电盒 | 国产 | 定制 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-2203ZJ | 个 | 46 |  |  | 摄像头支架 |
| 13 | 18U机柜 | 海康威视 | DS-ZRK-22/E | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 水晶头 | 海康威视 | DS-1M01M02 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 15 | 穿线管 | 联塑 | φ25/φ20 | 米 | 3500 |  |  |  |
| 16 | 辅材配件 | 联塑 | 各型 | 批 | 1 |  |  |  |
| **小计二** | | | | | | |  |  |
| **三、后端设备** | | | | | | | | |
| 1 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8832N-K8 | 台 | 2 |  |  | 监控主机 |
| 2 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6904UD | 台 | 1 |  |  | 图像上墙解码器 |
| 3 | 微管理服务器 | 海康威视 | iVMS-4200H | 台 | 1 |  |  | 服务器 |
| 4 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1005K | 台 | 1 |  |  | 球型摄像头控制键盘 |
| 5 | 监视器 | 飞利浦 | 43寸 | 台 | 1 |  |  | 显示器 |
| 6 | 拼接屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-C/Y | 台 | 4 |  |  | 大拼接屏 |
| 7 | 支架 | 海康威视 | 46寸壁挂支架 | 个 | 4 |  |  | 拼接屏支架 |
| 8 | 线缆 | 海康威视 | 大屏线缆 | 条 | 4 |  |  | HDMI高清线 |
| 9 | UPS电源 | 雷迪司 | G3KL | 台 | 1 |  |  | 蓄电池 |
| 10 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST4000VX001 | 台 | 16 |  |  | 硬盘 |
| 11 | 操作台 |  | 国标定制 | 台 | 1 |  |  | 主机操作台 |
| 12 | 大一匹空调 | 格力 | KFR-35GW/NhPaB1W | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 笔记本电脑 | 联想 | 扬天 V330-14 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 防盗门 |  | 定制 | 块 | 1 |  |  |  |
| 15 | 立杆 |  | 国标定制 | 根 | 5 |  |  |  |
| **小计三** | | | | | | |  |  |
| **四、LED屏** | | | | | | | | |
| 16 | 元门村委会 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 2.4 |  |  |  |
| 17 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 2.1 |  |  |  |
| 18 | 翁村 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 4.8 |  |  |  |
| 19 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 1.9 |  |  |  |
| 20 | 白翔居委会 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 5 |  |  |  |
| 21 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 2.5 |  |  |  |
| 22 | 南训村 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 4.4 |  |  |  |
| 23 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 3.4 |  |  |  |
| 24 | 向民村 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 5.1 |  |  |  |
| 25 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 3 |  |  |  |
| 26 | 红旗村 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 4.6 |  |  |  |
| 27 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 3 |  |  |  |
| 28 | 红茂村 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 2.1 |  |  |  |
| 29 | 鑫创晶科 |  | 平方 | 2.1 |  |  |  |
| 30 | 三角支架 | 国标 |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 31 | 电源 |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 32 | 开关 | 公牛 | G07B101 | 个 | 14 |  |  |  |
| 33 | 线管 | 联塑 | φ25 | 米 | 140 |  |  |  |
| 34 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| **小计四** | | | | | | |  |  |
| **四、其他** | | | | | | | | |
| A | 器材总价格 | 以上各项之和（小计一+小计二+小计三+小计四） | | | |  |  |  |
| B | 安装施工费 | 安装费（割地、填补、安装、大屏安装、LED屏安装，调试、维护） | | | |  |  |  |
| E | 工程总造价 | 工程总造价=A+B+C+D | | | |  |  |  |
| C | 税金 | 税金=（A+B）\* 13% | | | |  |  |  |
| ★ | 共 计：（RMB） |  | | | |  |  |  |

注：1、本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经谈判小组评审认可；

3、为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品；

4、本次采购范围上表所述各类设备供货（含备品、备件、专用工器具、专用检测仪器仪表）、包装、运输和保险、检验、根据现场实际情况制作和安装、验收、技术资料提交、质量保证期内的维修、维护、保养等服务费用均包含在本次谈判报价中，后期不作调整，请投标人审慎、合理报价。

**三、其他**

**本项目谈判文件未尽事宜，由采购人与成交人在合同签署前予以协商确定**