|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **型号、规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **1** | 二氧化硫分析仪 | 赛默飞世尔科技 | 43i型 | 1 | 套 | ￥121,000.00 | ￥121,000.00 |
| **2** | 氮氧化物分析仪 | 赛默飞世尔科技 | 42i型 | 1 | 套 | ￥133,000.00 | ￥133,000.00 |
| **3** | 一氧化碳分析仪 | 赛默飞世尔科技 | 48i型 | 1 | 套 | ￥136,000.00 | ￥136,000.00 |
| **4** | 臭氧分析仪 | 赛默飞世尔科技 | 49i型 | 1 | 套 | ￥115,000.00 | ￥115,000.00 |
| **5** | 可吸入颗粒物（PM10）分析仪 | 赛默飞世尔科技 | 5030i型 | 1 | 套 | ￥245,000.00 | ￥245,000.00 |
| **6** | 细颗粒物（PM2.5）分析仪 | 赛默飞世尔科技 | 5030i型 | 1 | 套 | ￥245,000.00 | ￥245,000.00 |
| **7** | PM2.5采样单元及动态加热系统 | 赛默飞世尔科技 | 5030i型 | 1 | 套 | ￥38,000.00 | ￥38,000.00 |
| **8** | PM10采样单元及动态加热系统 | 赛默飞世尔科技 | 5030i型 | 1 | 套 | ￥38,000.00 | ￥38,000.00 |
| **9** | 气象五参数监测仪 | 路赋德 | WS500型 | 1 | 套 | ￥53,000.00 | ￥53,000.00 |
| **10** | 质控设备（动态校准仪、零气发生器、标气、阀门） | 动态校准仪：  赛默飞世尔科技 | 146i型 | 1 | 套 | ￥240,000.00 | ￥240,000.00 |
| 零气发生器：  赛默飞世尔科技 | 111型 |
| 标气：中国计量科学研究院 | SO2标准气体50ppm，NO标准气体50ppm,CO标准气体3000ppm |
| 阀门：徐州鸿业 | YQF-1型 |
| **11** | 系统集成辅助及耗材 | 赛默飞世尔科技 | 定制 | 1 | 套 | ￥196,000.00 | ￥196,000.00 |
| **12** | 采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | 赛默飞世尔科技 | 定制 | 1 | 套 | ￥63,000.00 | ￥63,000.00 |
| **13** | 数据传输与网络质控平台 | 数采：旭诚科技 | SC-A1005型 | 1 | 套 | ￥157,000.00 | ￥157,000.00 |
| 专业VPN：深信服 | VPN-1000-A400型 |
| **14** | 设备防雷系统 | 绿起环境 | 定制 | 1 | 套 | ￥58,000.00 | ￥58,000.00 |
| **15** | 一体化专用监测站房 | 绿起环境 | 定制 | 1 | 套 | ￥148,000.00 | ￥148,000.00 |
| **16** | 专用站房外部供电设备系统 | 绿起环境 | 定制 | 1 | 套 | ￥139,000.00 | ￥139,000.00 |
| **投标报价总计** | | | | （小写）： ￥2,125,000.00  （大写）： 人民币贰佰壹拾贰万伍仟元整 | | | |