**第一部分 技术要求**

**一、项目内容及规模：**本次主要建设内容沿街建筑立面改造、人行道改造、绿化工程（休闲广场）等。1.沿街建筑立面改造，青乡松立面改造涉及28栋楼，1)改造立面面积共有14413平方米，2)增设骑楼面积703平方米。2.人行道改造，人行道面积5606平方米。3.绿化工程（休闲广场），休闲广场面积5200平方米。4.青石护栏，46米。5.水沟改造工程，1446米。6.LED亮化工程，1619米。7.宣传栏迁移改造，80米.8. 挡土墙工程315平方米。

**二、招标范围：**岩土工程勘察及各阶段配合服务，方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、施工配合阶段及保修阶段的配合。具体事宜以双方签订的合同为准。

**三、质量要求：**符合国家及地方现行有关工程勘察、设计规范和标准及政府相关部门审查要求。

**四、项目要求：**

1、编制目标：1.1.勘察公司提供现状测绘立面及现状总平面图、管网、高程、地勘等图纸（比例1：1000）。1.2.项目方案设计按照规范及勘察公司提供的成果图纸编制项目方案设计。1.3.项目初步设计按照规范及勘察公司提供的成果图纸编制项目初步设计，项目初步设计应达到基本建设项目初步设计深度要求。4.项目施工图设计编制单位按照规范及勘察公司提供的成果图纸编制项目施工图设计，项目施工图设计应达到建设项目施工图设计深度要求。全部目标项目应满足现行规范要求。

2、项目主要工作内容及技术要求

方案设计、初步设计、施工图设计图纸应满足现行规范要求

1. 编制成果及要求
2. 提交成果内容
3. 方案设计
4. 初步设计
5. 施工图设计
6. 工程勘察
7. 工程概算
8. 提交成果要求

方案设计、初步设计、施工图设计，相关章节和内容完整，且满足现行规范要求。

编制内容和深度：

（1）方案设计、初步设计、施工图设计编制执行国家有关方针、政策和法律法规，符合本项目相关规范、规定和有关技术标准等。

（2）方案设计、初步设计、施工图设计编制内容和深度达到了各个设计阶段的要求。

（3）项目建设方案进行了多方案比选，主体工程结构有计算过程和计算成果。

工程勘察：勘察公司提供纸质版本和电子版项目成果资料。

工程概算：工程概算编制符合有关规定，概算内容完整。

设计图纸：设计图纸齐全，相关设计图纸的表达规范、完整。

**第二部分 商务要求**

1、服务期限：30日历天；

2、服务地点：白沙县青松乡；

3、报价要求：

3.1、本项目最高限价为：￥603300.00元（超出采购预算金额的投标按无效响应处理）。

3.2、投标报价应包含税费、保险费、仓储费、验收和履约过程可预见或不可预见的一切费用，采购人不再支付任何费用。

4、项目验收：由采购人具体负责验收。

5、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。

6、其他要求：

6.1、投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到以上及竞争性谈判文件其他条款的要求。

6.2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。