# 采购需求

## 一、项目概况

1、项目名称：琼中县基层医疗卫生机构室内配套设施采购项目

2、采购预算：¥829596.00元，超出采购预算的为无效报价

3、分包情况：A包（最高限价：631776.00元）、B包（最高限价：197820.00元）

4、合同履行期限（交付期）：自合同签订之日起25天内

5、质 保 期：自交付验收合格之日起1年

6、交付地点：采购人指定地点，运送所产生的所有费用由中标人承担

7、付款方式：按照合同约定的付款方式付款

8、验收要求：按询价文件技术参数进行验收

9、根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，在同等条件下优先采购节能产品

1. **采购清单**

1、包号：A包（YZZB-2021A-045-A）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **安装地点** | **参考规格型号和配置技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 不锈钢防盗窗 | 乌石卫生院、中平镇卫生院、和平镇卫生院、上安乡卫生院、什运乡卫生院、阳江医院、阳江医院新进医院、加钗社区卫生服务中心、长征卫生院、岭头医院 | 材质：304不锈钢，  规格：25mm\*25mm方管配19mm圆管 | 1935 | m2 |  |
| 2 | 不锈钢推拉门 | 材质：304不锈钢，  规格：38mm\*25mm管配22mm圆管 | 20 | m2 |  |
| 3 | 不锈钢防盗拉闸门 | 材质：玫瑰金304不锈钢，规格：25mm\*13mm | 10 | m2 |  |
| 4 | 不锈钢防盗门 | 材质：304不锈钢，规格：38mm\*25mm管配22mm圆管 | 26 | m2 |  |
| 5 | 热镀管门 | 材质：镀锌管，规格：30mm\*50mm\*2mm管配25mm\*1.6mm圆管 | 10 | m2 |  |

2、包号：B包（YZZB-2021A-045-B）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **安装地点** | **参考规格型号和配置技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 窗帘 | 乌石卫生院、中平镇卫生院、和平镇卫生院、上安乡卫生院、什运乡卫生院、阳江医院、阳江医院新进医院、加钗社区卫生服务中心、长征卫生院、岭头医院 | 窗帘材料为纤维混纺遮光布，遮光率〉99%，纯物理遮光，窗帘具有遮光、隔热、保温、降低噪音和美化环境等一系列的功能和作用。 | 471 | 个 | 含安装材料 |

**三、现场勘察**

1、为更好的理解采购人的实施意图和需求，潜在供应商应当对琼中县基层医疗卫生机构室内配套设施采购项目进行实地勘察，根据实地勘察情况并结合询价文件要求进行合理报价，并提供指定格式的《现场勘察确认函》；

2、本项目不集中组织勘察现场，潜在供应商应向代理机构领取已盖章的现场勘察确认函（领取时需提供法人授权委托书）后，自行联系采购人进行现场勘察，有关费用自理，勘察期间如发生意外自负。采购人实地勘察联系人：王工，联系电话：0898-86237301。《现场勘察确认函》为实质性要求。