**采购需求书**

**一、项目基本情况**

1.1 项目编号：HXY2022-G008

1.2 项目名称：光坡镇港坡村外洋等农田渠道损毁维修工程

1.3 采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

1.4 招标控制价：￥2653116.80元。

1.5 招标内容：项目建设内容及规模：

（一）灌渠改造

项目拟维修改造灌渠一条总长度4139m，其中：改造1＃灌渠段长231m，清淤清杂及修复2＃段灌渠总长度999m，改造3＃灌渠段长2909m。

（二）排水沟改造

改造排水沟一条总长496m，断面尺寸B＊H＝0.8＊0.6m。

（三）配套建筑物

1＃灌渠段配套人行桥5座，I型机耕桥（净跨1.0m）2座，斗门9个；3＃灌渠段配套人行桥58座，II型机耕桥（净跨0.8m）15座，斗门58个，下田坡道15座，穿路涵管1处；排水沟配套人行桥10座，II型机耕桥（净跨0.8m）2座，排水涵管20处，穿路涵管1处。

1.6 质量要求：合格。

1.7 合同履行期限（或工期）：90日历天。

1.8 资金来源：财政资金。

1.9 本项目不接受联合体投标。

2.0 建设地点:陵水黎族自治县光坡镇港坡村委会

**二、供应商资质要求**

2.1 供应商须具有有效的水利水电工程施工总承包叁级或以上资质或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》 【建市〔2020〕94 号】换发新证的水利水电工程施工总承包乙级或以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.2 供应商拟派项目经理需具有在本单位注册的水利水电工程专业贰级或以上建造师注册证书，且无在建项目。

**三、主要技术标准和要求**

3.1 本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。

3.2 本招标工程项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。

3.3 根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到现行标准或规范及其最新版本的要求，按国家现行及施工图纸要求的规范、标准、图集执行。

附件：《光坡镇港坡村外洋等农田渠道损毁维修工程工程量清单》