## 分项报价明细表（已标价工程量清单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：昌洒作业区林区间道路硬化工程项目 | | | | | | | |
| 序号 | 项目  编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  | 3046161.17 | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 5851 | 4.11 | 24047.61 | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:≥92% 2.填方材料品种:开挖土方 | m3 | 459 | 22.76 | 10446.84 | |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.范围:详见施工图 2.基土碾压密实系数:≥92% | m2 | 15072.7 | 2.61 | 39339.75 | |
| 4 | 040202001002 | 路肩整形 | 1.范围:详见施工图 2.路肩整形要求:满足设计要求 | m2 | 2941 | 15.45 | 45438.45 | |
| 5 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm | m2 | 15072.7 | 57.03 | 859596.08 | |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:抗折4.0Mpa水泥混凝土 2.厚度:200mm 3.防滑条:面拉纹深3mm 4.养护方式:塑料膜养护 | m2 | 13296 | 150.60 | 2002377.60 | |
| 7 | 040402017001 | 缩缝 | 1.类别:道路缩缝 2.材料品种、规格:刷冷底子油，聚氯乙烯胶嵌缝 | m | 2574 | 14.14 | 36396.36 | |
| 8 | 040402017002 | 胀缝 | 1.类别:道路伸缝 2.材料品种、规格:沥青处理松木条，刷冷底子油，聚氯乙烯胶嵌缝 3.支架:二级钢（φ 14） 4.传力杆:一级钢（φ28） | m | 72 | 396.09 | 28518.48 | |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  | 17898.82 | |
| 9 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内 | 台．次 | 1 | 7299.04 | 7299.04 | |
| 10 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台．次 | 1 | 5066.10 | 5066.10 | |
| 11 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式推土机 90kW以内 | 台．次 | 1 | 5533.68 | 5533.68 | |