# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：　HNGP2023-005

原公告的采购项目名称：　陵水黎族自治县公安局视频监控系统“雪亮工程”建设项目

首次公告日期：　2023年8月8日

## 二、更正信息

**更正事项：**□√采购公告 □√采购文件 □采购结果

**更正内容：**

**1、原招标文件第三章，**系统总体建设**部分，序列号1.7**支持国产自主可控要求**，硬件：**本项目提供的各类服务器、终端设备、网络交换设备、网络安全设备等设备采用国产化芯片，且提供的产品统一架构（ARM架构或X86架构），产权自主可控。

**更正为：硬件：**本项目提供的各类服务器、终端设备、网络交换设备、网络安全设备等设备采用国产化芯片，产权自主可控。

**2、原招标文件第三章，**系统总体建设**部分，序列号**8.2 网络安全等保/分保工作方案，根据《GB∕T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》和《GB∕T 28449-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》等标准，开展符合性测评工作，针对信息系统安全进行整改。在项目验收时必须通过信息系统安全等级保护测评三级标准，如该项目在验收时未能达到信息系统安全等级保护测评三级标准时，投标人须提高安全设备技术参数或增加安全设备，保证信息系统安全等级保护测评通过三级标准。

8.2.1 测评对象

测评对象表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 定级级别 |
| 1 | 视频图像智能化应用系统（视频专网） | 三级 |
| 2 | 视频图像智能化应用系统（公安信息网） | 三级 |

8.2.2 测评输出成果

对测评结果进行分析、整理，按系统输出 《信息系统网络安全等级测评报告》及相应测评、整改材料。

**更正为：**删除该部分全部内容。

**3、原招标文件第三章，**系统总体建设**部分，序列号**8.3 网络安全服务方案**，**8.3.1 安全管理制度编制服务

8.3.1.1 服务要求

⚫ 信息安全管理制度文件审视；

⚫ 完善信息安全管理制度；

⚫ 培训和推广。

8.3.1.2交付成果

提供《网络安全制度汇编》及相应材料。

8.3.2 应急演练服务

8.3.2.1 服务要求

提供专业网络安全服务机构负责制定应急演练方案并参与演练，协助编制演练总结报告。

8.3.2.2 交付成果

提供相应应急演练材料：

《网络与信息安全事件应急预案》

《网络安全应急演练实施方案》

《网络安全应急演练记录》

《网络安全应急演练总结报告》

8.3.3 渗透测试服务

8.3.3.1 服务内容

8.3.3.1.1 系统层安全渗透测试

包括但不限于如下内容：

口令猜解、溢出测试 、敏感信息泄露、系统安全管理、系统漏洞、系统访问控制和审计

8.3.3.1.2 Web中间件渗透测试

包括但不限于如下内容：

缓冲区溢出、路径和参数安全、测试和帮助页面、账号和口令

8.3.3.1.3 Web应用渗透测试

包括但不限于信息收集、身份验证、授权、输入和数据验证、配置管理、敏感数据、加密、参考管理、异常管理、审核与记录等内容。

8.3.3.1.4 整改建议和复测

出具详细的《渗透测试报告》在实施完整改工作后，根据《渗透测试报告》及整改情况进行复测（回归测试）。

8.3.2.3 交付成果

交付物资料包括不限于如下内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 名称  | 输出时间  | 备注  |
| 1  | 《渗透测试服务技术方案》  | 启动阶段  |
| 2  | 《渗透测试报告》  | 执行阶段  | 包含缺陷和漏洞的修复建议  |
| 3  | 《渗透测试复测报告》  | 执行阶段  | 可选  |

**更正为：**删除该部分全部内容。

1. **原招标文件第三章，**系统总体建设**部分，序列号**4.3.2.2 主要功能**，**

[2] 人员结构化信息

|  |  |
| --- | --- |
| 性别  | 男、女、未知  |
| 民族  | 56民族  |
| 年龄  | 儿童、青年、老年、少年、中年、未知  |
| 朝向  | 方向  |
| 体型  | 标准、瘦、胖等  |
| 戴帽  | 是、否、未知  |
| 头巾  | 是、否、未知  |
| 头盔  | 是、否、未知  |
| 戴眼镜  | 是、否、未知  |
| 戴口罩  | 是、否、未知  |
| 打手机  | 是、否、未知  |
| 戴围巾  | 是、否、未知  |
| 胡须  | 是、否、未知  |
| 雨伞  | 是、否、未知  |
| 上装纹理  | 纯色、横条纹、竖条纹、格子、图案logo、碎花  |
| 上装款式  | 西装、民族服、T恤、衬衣、卫衣、夹克、 大衣、风衣、毛衣、羽绒服、运动服、工作服、 牛仔服、无上衣、皮革大衣、其他、未知  |
| 上装颜色  | 黑、白、灰、红、蓝、黄、橙、棕、绿、紫、 白/灰、红/粉/紫、深灰、粉、未知、其他  |
| 袖子  | 长袖、短袖、无袖等  |
| 下衣长度  | 长裤、短裤等  |
| 下装款式  | 牛仔裤、西裤、休闲裤、其他、未知  |
| 下装颜色  | 黑、白、灰、红、蓝、黄、橙、棕、绿、紫、 白/灰、红/粉/紫、深灰、粉、未知、其他  |
| 鞋子种类  | 鞋子、靴子等  |
| 发型  | 长发、短发、马尾、头部被遮挡、秃头、光头、盘发、未知  |
| 背包样式  | 单肩包、双肩包、手提包、钱包、手拿包、腰包、 钥匙包、卡包、手拉箱、旅行包、牛仔包、斜挎包、 无包、塑料袋，其他  |
| 骑车  | 是、否、未知  |

**更正为：**

|  |  |
| --- | --- |
| 性别  | 男、女、未知  |
| 年龄  | 儿童、青年、老年、少年、中年、未知  |
| 朝向  | 方向  |
| 体型  | 标准、瘦、胖等  |
| 戴帽  | 是、否、未知  |
| 头巾  | 是、否、未知  |
| 头盔  | 是、否、未知  |
| 戴眼镜  | 是、否、未知  |
| 戴口罩  | 是、否、未知  |
| 打手机  | 是、否、未知  |
| 戴围巾  | 是、否、未知  |
| 胡须  | 是、否、未知  |
| 雨伞  | 是、否、未知  |
| 上装纹理  | 纯色、横条纹、竖条纹、格子、图案logo、碎花  |
| 上装款式  | 西装、T恤、衬衣、卫衣、夹克、 大衣、风衣、毛衣、羽绒服、运动服、工作服、 牛仔服、无上衣、皮革大衣、其他、未知  |
| 上装颜色  | 黑、白、灰、红、蓝、黄、橙、棕、绿、紫、 白/灰、红/粉/紫、深灰、粉、未知、其他  |
| 袖子  | 长袖、短袖、无袖等  |
| 下衣长度  | 长裤、短裤等  |
| 下装款式  | 牛仔裤、西裤、休闲裤、其他、未知  |
| 下装颜色  | 黑、白、灰、红、蓝、黄、橙、棕、绿、紫、 白/灰、红/粉/紫、深灰、粉、未知、其他  |
| 鞋子种类  | 鞋子、靴子等  |
| 发型  | 长发、短发、马尾、头部被遮挡、秃头、光头、盘发、未知  |
| 背包样式  | 单肩包、双肩包、手提包、钱包、手拿包、腰包、 钥匙包、卡包、手拉箱、旅行包、牛仔包、斜挎包、 无包、塑料袋，其他  |
| 骑车  | 是、否、未知  |

**5.原招标文件第三章，**系统总体建设**部分，序列号**6.3.1.2 算法B融合应用**，**[1.1] 人员结构化

|  |  |
| --- | --- |
| 性别  | 男、女、未知  |
| 年龄  | 儿童、青年、老年、少年、中年、未知  |
| 民族  | 56民族  |
| 朝向  | 方向  |
| 体型  | 标准、瘦、胖等  |
| 戴帽  | 是、否、未知  |
| 头巾  | 是、否、未知  |
| 头盔  | 是、否、未知  |
| 戴眼镜  | 是、否、未知  |
| 戴口罩  | 是、否、未知  |
| 打手机  | 是、否、未知  |
| 戴围巾  | 是、否、未知  |
| 胡须  | 是、否、未知  |
| 雨伞  | 是、否、未知  |
| 上装纹理  | 纯色、横条纹、竖条纹、格子、图案logo、碎花  |
| 上装款式  | 西装、民族服、T恤、衬衣、卫衣、夹克、大衣、风衣、毛衣、羽绒服、运动服、工作服、牛仔服、无上衣、皮革大衣、其他、未知  |
| 上装颜色  | 黑、白、灰、红、蓝、黄、橙、棕、绿、紫、白/灰、红/粉/紫、深灰、粉、未知、其他  |
| 袖子  | 长袖、短袖、无袖等  |
| 下衣长度  | 长裤、短裤等  |
| 下装款式  | 牛仔裤、西裤、休闲裤、其他、未知  |
| 下装颜色  | 黑、白、灰、红、蓝、黄、橙、棕、绿、紫、白/灰、红/粉/紫、深灰、粉、未知、其他  |
| 鞋子种类  | 鞋子、靴子等  |
| 发型  | 长发、短发、马尾、头部被遮挡、秃头、光头、盘发、未知  |
| 背包样式  | 单肩包、双肩包、手提包、钱包、手拿包、腰包、钥匙包、卡包、手拉箱、旅行包、牛仔包、斜挎包、无包、塑料袋，其他  |
| 骑车  | 是、否、未知  |

**更正为：**[1.1] 人员结构化

|  |  |
| --- | --- |
| 性别  | 男、女、未知  |
| 年龄  | 儿童、青年、老年、少年、中年、未知  |
| 朝向  | 方向  |
| 体型  | 标准、瘦、胖等  |
| 戴帽  | 是、否、未知  |
| 头巾  | 是、否、未知  |
| 头盔  | 是、否、未知  |
| 戴眼镜  | 是、否、未知  |
| 戴口罩  | 是、否、未知  |
| 打手机  | 是、否、未知  |
| 戴围巾  | 是、否、未知  |
| 胡须  | 是、否、未知  |
| 雨伞  | 是、否、未知  |
| 上装纹理  | 纯色、横条纹、竖条纹、格子、图案logo、碎花  |
| 上装款式  | 西装、T恤、衬衣、卫衣、夹克、大衣、风衣、毛衣、羽绒服、运动服、工作服、牛仔服、无上衣、皮革大衣、其他、未知  |
| 上装颜色  | 黑、白、灰、红、蓝、黄、橙、棕、绿、紫、白/灰、红/粉/紫、深灰、粉、未知、其他  |
| 袖子  | 长袖、短袖、无袖等  |
| 下衣长度  | 长裤、短裤等  |
| 下装款式  | 牛仔裤、西裤、休闲裤、其他、未知  |
| 下装颜色  | 黑、白、灰、红、蓝、黄、橙、棕、绿、紫、白/灰、红/粉/紫、深灰、粉、未知、其他  |
| 鞋子种类  | 鞋子、靴子等  |
| 发型  | 长发、短发、马尾、头部被遮挡、秃头、光头、盘发、未知  |
| 背包样式  | 单肩包、双肩包、手提包、钱包、手拿包、腰包、钥匙包、卡包、手拉箱、旅行包、牛仔包、斜挎包、无包、塑料袋，其他  |
| 骑车  | 是、否、未知  |

1. **原招标文件第三章，“雪亮工程”项目硬件及系统平台采购清单部分，**前端视频监控建设清单，三、**材料(新建15个点位卡口配套)，序列号9，**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 终端服务器 | 1、高性能嵌入式处理器；内存≥4GB，硬盘≥4TB2、最大支持接入8路高清摄像机，接入视频格式：H.264、H.265、，接入图片格式：JPEG；3、支持协议：ONVIF、GB28181、TCP/IP、UDP、RTSP、HTTP、SNMP；4、1个，3.5英寸；一键复位按钮：1个，SIM卡槽：1个，天线接口：1个3G/4G模块天线接口、1个GPS模块天线接口；5、支持数据防删改功能，录像、图片文件无法直接删除；6、支持断网续传功能；7、支持将1/2/3/4张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边。 | 台 | 16 |

## 更正为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 终端服务器 | ▲1、高性能嵌入式处理器；内存≥4GB，硬盘≥4TB2、最大支持接入8路高清摄像机，接入视频格式：H.264、H.265、，接入图片格式：JPEG；3、支持协议：ONVIF、GB28181、TCP/IP、UDP、RTSP、HTTP、SNMP；4、1个，3.5英寸；一键复位按钮：1个，SIM卡槽：1个，天线接口：1个3G/4G模块天线接口、1个GPS模块天线接口；5、支持数据防删改功能，录像、图片文件无法直接删除；6、支持断网续传功能；7、支持将1/2/3/4张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边。 | 台 | 16 |

## 原招标文件第三章，“雪亮工程”项目硬件及系统平台采购清单部分，前端视频监控建设清单，二、材料(枪/球/人脸配套)，序列号16，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 一体化防水监控抱杆设备箱 | 等级≥IP66，高X宽X厚=500mm×400mm×200mm，厚度为1.2MM镀锌板材料1. 设备箱配散热风扇1个,电源配电模块1个、防雷模块个、绕纤盘1个、接地铜排1条、二合一防雷模块1个、防雷插座1个以及电源浪涌保护器等其他配套模块、2块层板,侧门冲百叶窗散热孔。 3、设备箱表面经酸洗、磷化、除锈后釆用防静电喷涂,户外防腐蚀,安装在立杆高度约3米的位置。

4、防锈、防尘、防潮、防热、防雷、防鼠虫。5、带有公安字体标识 | 个 | 388 |

## 更正为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 一体化防水监控抱杆设备箱 | 1、等级≥IP65，高X宽X厚=500mm×400mm×200mm，厚度为1.2MM镀锌板材料2、设备箱配散热风扇1个,电源配电模块1个、防雷模块个、绕纤盘1个、接地铜排1条、二合一防雷模块1个、防雷插座1个以及电源浪涌保护器等其他配套模块、2块层板,侧门冲百叶窗散热孔。 3、设备箱表面经酸洗、磷化、除锈后釆用防静电喷涂,户外防腐蚀,安装在立杆高度约3米的位置。4、防锈、防尘、防潮、防热、防雷、防鼠虫。5、带有公安字体标识 | 个 | 388 |

## 8、原招标文件第四章，详细评审标准技术评分部分，序列号1，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足技术参数 | 完全满足招标文件中《项目硬件及系统平台采购清单》需求指标得10分，其中带▲项参数有一项不满足得0分，其余不带▲需求指标负偏离一条扣0.1分，扣完为止；注：所投标的软硬件需提供产品测试报告、官网功能参数截图并加盖原厂公章。 | 10分 |

**更正为：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足技术参数 | 完全满足招标文件中《项目硬件及系统平台采购清单》需求指标得10分，其中带▲项参数有一项不满足得0分，其余不带▲需求指标负偏离一条扣0.1分，扣完为止；注：1、前端视频监控建设：（摄像机、材料（多合一补光灯、终端服务器等）；2、视频应用系统建设；3、开放式基础计算平台：视频专网（软件、硬件），公安信息网（软件、硬件）；4、网络建设：公安视频专网设备、公安信息网设备；5、网络安全建设：公安视频专网软硬件、公安信息网软硬件等部分。所投标的软硬件需提供产品测试报告或官网功能参数截图并加盖原厂公章。 | 10分 |

**9.原招标文件第四章，详细评审标准技术评分部分，序列号2,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 优于技术参数 | 投标产品技术参数优于招标文件中《项目硬件及系统平台采购清单》要求的技术参数的（只限定带▲项），每项得0.2分，满分14分；注：所投标的软硬件需提供产品测试报告、官网功能参数截图并加盖原厂公章。 | 14分 |

**更正为：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 优于技术参数 | 投标产品技术参数优于招标文件中《项目硬件及系统平台采购清单》要求的技术参数的（只限定带▲项），每项得0.2分，满分14分；注：1、前端视频监控建设：（摄像机、材料（多合一补光灯、终端服务器等）；2、视频应用系统建设；3、开放式基础计算平台：视频专网（软件、硬件），公安信息网（软件、硬件）；4、网络建设：公安视频专网设备、公安信息网设备；5、网络安全建设：公安视频专网软硬件、公安信息网软硬件等部分。所投标的软硬件需提供产品测试报告或官网功能参数截图并加盖原厂公章。 | 14分 |

**10.原招标文件第四章，详细评审标准技术评分部分，序列号4,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 硬件产品制造商资质要求 | 1、投标人所投硬件产品制造商具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术奖励的得1分。2、投标人所投硬件产品制造商具有ISO27001信息安全管理体系认证的得1分。3、投标人所投硬件产品制造商具有GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证得1分。注：提供相应的证明材料，并加盖有效公章。 | 3分 |

**更正为：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 硬件产品制造商资质要求 | 1、投标人所投硬件产品制造商具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术奖励的得1分。2、投标人所投硬件产品制造商具有ISO27001信息安全管理体系认证的得1分。3、投标人所投硬件产品制造商具有GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证得1分。注：本次项目投标人所投“摄像机、服务器、存储设备、交换机”等任意硬件产品制造商提供相应的证明材料，并加盖有效公章即可得分。 | 3分 |

**11.原招标文件第三章，系统总体建设部分，序列号4.3.1.1 人脸算法,**

[1] 人脸目标检测及特征识别

通过人像卡口前端，捕获清晰的人员脸部特征图像，利用人脸目标特征识别算法模块对人员人脸的全维度检测与特征识别。

同时对多个目标进行人脸检测，并输出目标的数量、每个目标的大小、位置信息、拍摄角度；

包含但不局限于性别识别、发型识别、胡须识别、帽子识别、帽子颜色识别、眼镜识别、口罩识别、皮肤颜色等。

**更改为：**[1] 人脸目标检测及特征识别

通过人像卡口前端，捕获清晰的人员脸部特征图像，利用人脸目标特征识别算法模块对人员人脸的全维度检测与特征识别。

同时对多个目标进行人脸检测，并输出目标的数量、每个目标的大小、位置信息、拍摄角度；

包含但不局限于性别识别、发型识别、胡须识别、帽子识别、帽子颜色识别、眼镜识别、口罩识别等。

**12.** **符合性审查表中“投标有效期”改为：**投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）：投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。

**13. 投标文件提交截止及开启时间变更为：2023年9月5日08 点30 分（北京时间）****。**

**三、其他补充事宜**

请各供应商登录海南省公共资源交易交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>）下载更正的招标文件并以此为准。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：陵水黎族自治县公安局

地 址：陵水黎族自治县椰林镇南干道33号

联系人：黄警官

联系人电话：0898-83385528

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：海南省政府采购中心

地　址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系方式：　0898-66529848

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电 话：0898-66529848

海南省政府采购中心

2023年8月16日